交换机设备采购项目需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 关键技术参数 | 数量 | 维保 |
| 接入交换机 | 接口：48个1000Base-T自适应以太网端口，4个1000BASE-X SFP端口，光接口满配光模块； | 6台 | 包含3年原厂质保维保及技术支持服务 |
| 分线交换机 | 交换容量：不小于750Gbps；  接口：48个1000Base-T自适应以太网端口，4个10GE 光接口，光接口满配光模块；  其他：可堆叠，每台交换机包含1根长度为1米的堆叠线。具备BGP-EVPN特性，可进行跨数据中心大二层及分布式统一网关的部署； | 4台 | 包含5年原厂质保维保及技术支持服务，服务级别为7\*24小时技术支持服务，需要现场排故的需2小时内到达现场；实施过程包含4人/天的集成商工程师驻场实施服务及4人/天的设备生产制造厂商工程师驻场服务。驻场单位中的1人/天以8小时计算，8小时的范围为全天任意指定时间，且若变更出现回退，则不纳入人/天统计范围； |