青岛、烟台维修基地除冰雪设备技术要求

1. **多功能扫雪机技术要求**

1. 单缸风冷柴油发动机；

2. 净功率不低于15马力6.3kW，传动方式为全齿轮；

3. 油箱容量不低于5 升 ；

4. 最大清扫效率不低于4700m³/小时 ；

5. 清雪宽度不低于1100mm，扫雪厚度15cm；

6. 工作头具备可调角度，扫雪刷左、中、右3个方向调整角度；

7. 设备自身需具备一键停机模式，遇到紧急情况，松开即停；

1. **多功能除雪铲技术要求**
2. 除雪铲宽度3500mm;作业温度满足-40°以下；
3. 左右摆角不低于>士5，避障高度不低于120mm；
4. 独立液压系统，需满足独立单元取力；
5. 需具备随车取电功能，驱动电压12v，驾驶室内遥控器操控；
6. 需具备分段式铲面跃起、下翻板避障等避障功能；
7. 需具备不需要其他吊具的情况下，与保障车辆实现快速连接；
8. 除雪铲需具备可调升降支撑轮，支撑轮具有转动阻尼结构；