**视频会议设备参数及保修需求**

1. **会议设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 1拖8无线麦克风 | （1）产品需具备1台接收机，8个麦克风，接收机必须自带专用天线放大器；  （2）麦克风拾音最大距离：80cm；  （3）麦克风频率响应：20Hz-20KHz；  （4）麦克风最大声压级：130 dB (THD<3%)；  （5）麦克风信噪比：>80dB；  （6）麦克风动态范围：>105 dB； | 1 | 套 |
| 2 | 会议功放 | （1）频率响应：20Hz-20KHz, +0/-10B;  （2）总谐波失真(THD)<0.5%，20 HZ-20 KHZ；  （3）信噪比：>100 dB；  （4）具备以下保护措施：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；  （5）冷却：风扇冷却；内部冷却管道：有；  （6）立体声输出功率：2\*750W/4Ω、2\*500W/8Ω； | 3 | 台 |
| 3 | 会议摄像头 | （1）400万像素及以上参数；  （2）变焦倍率>=12倍；  （3）采用广角镜头，拍摄角度>=65度；  （4）具备高速对焦，变焦功能；  （5）预设点位>=20个；  （6）吊顶安装功能：有；  （7）自动白平衡功能：有；  （8）兼容腾讯会议、企业微信会议、小鱼易连，会畅，ZOOM,或基于ZOOM平台开发的视频会议系统：是；  （9）具备发言人自动跟踪功能：是； | 1 | 台 |

1. **需求说明**

1、保修期内提供1年免费原厂质保服务，包括：

（1）提供免费硬件维修服务；

（2）免费原厂备件服务；

2、保修期内提供免费原厂技术支持，包括：

（1）提供7\*24小时电话咨询服务；

（2）提供7\*24小时现场技术支持及远程技术支持服务，具体支持方式根据实际需要由双方共同协商选择，当协商意见出现异同，以采购人要求的技术支持方式为准；

（3）保修期内接到故障通知后，供应商应立即响应并在3小时内到达现场处理，保证系统在24小时内恢复正常。若确定是硬件问题，由供应商及时向厂家报修，并在24小时内修复，无法在24小时内修复的，需提供合格合法的备机或备件供采购人使用。维修所产生的费用（含备用件和厂家服务）所有费用均由供应商承担。