机上一次性纸杯采购需求

1. 产品参数要求

1、产品要求：竹纤维本色纸，PLA内壁淋膜。纸杯防渗防漏，杯身挺括，杯口圆润光滑。纸杯主要用于盛放果汁、可乐、茶水及咖啡等机上饮品。

2、规格要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | 一次性纸杯（PLA淋膜） |
| **产品尺寸** | 上口直径：75（±2）mm；  下口直径：53（±2）mm；  高度：89（±2）mm。 |
| **产品容量** | 容量：260（±10）ml； |
| **产品克重及材质** | 产品整体克重：6.2（±0.2）g;  身纸：260 （±5）g/m²竹纤维本色纸；  底纸：190（±5） g/m²竹纤维本色纸；  内壁淋膜：27（±0.5）gPLA。 |

1. 广告印制要求

杯身需印刷山航LOGO及广告等，按照采购人提供的图案，成交供应商提供样品给采购人确认，接到采购人确认后方可印刷制作。合同期内，采购人每年度享有2次免费更改设计权益（免费更换广告印刷稿，免费制版的权利）。超过2次免费更改后的广告更换费用，由采购人关联公司山东航空新之航传媒有限公司与供应商另行签订协议结算。

产品参考图片：



1. 包装要求

产品包装数量：50个/袋，2000个/箱。

1. 内包装：PLA+PBAT全降解材质环保包装袋，包装上需含双“j”环保标识（建议内包装塑料袋封口处杯底朝上）。
2. 外包装：5层瓦楞纸。应保证在储运中不破损、产品不沾污、不受潮，便于在货盘上码放，并足以抵御运输过程中的一般风险。
3. 包装标注包括：产品名称、商标、执行标准编号、生产日期及保质期或生产批号及限用日期、产品类型、规格、质量等级、产品数量、产品合格标志、生产企业（或代理商）的名称和地址及其他需要标注的事项。（可根据实际情况进行调整）

四、卫生安全要求

1.食品包装用原纸及其制品应符合《中华人民共和国食品卫生法》；

2.食品包装用原纸不得采用社会回收废纸作为原料，禁止添加荧光增白剂等有害助剂。

3.用于食品包装用原纸的印刷油墨、颜料应符合食品卫生要求，油墨颜料不得印刷在接触食品面。

五、产品执行标准

1.GB/T 27590-2022《纸杯》；

2.GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

3.GB 4806.7-2023《 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

六、产品保质期要求

结合以往经验，为降低产品从生产到入库再到使用过程中可能面临的临期、过期风险，所有产品保质期不得少于6个月。根据不同保质期，需按如下生产日期要求供货。

|  |  |
| --- | --- |
| 保质期 | 生产日期要求 |
| 9个月内（含） | 2个月内 |
| 10-12个月（含） | 3个月内 |
| 13-18个月（含） | 6个月内 |
| 19-24个月（含） | 12个月内 |

七、产品配送要求

配送地点：全国配送，包括但不限于济南、青岛、烟台、厦门、重庆、乌鲁木齐、昆明、哈尔滨、珠海、沈阳、贵阳、南京（采购人指定地点，根据采购人需要增加下一步供货地点）。

首次供货，应在收到各基地使用单位订单之日起10天内交付。正常供货期间，应在收到各基地使用单位订单之日起7天内交付。按时保质保量将纸杯送货至甲方仓库指定位置，送货入库上架。正常提供售后服务。