
1. 产品照片及尺寸

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **照片** | **航标尺寸** |
| 不锈钢餐叉 | IMG_256 | 直径1.4cm |
| 不锈钢餐刀 | IMG_256 | 直径1.4cm |
| 不锈钢水果叉 | IMG_256 | 直径0.6cm |
| 不锈钢咖啡勺 | IMG_256 | 直径1.0cm |

**山航航标**



1. 技术要求及标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名　称** | **原 料** | **国家标准号** | **备注（铬、镍比例）** |
| 不锈钢刀 | 420 | GB9684-2016 | 13-0 |
| 不锈钢叉 | 304 | GB9684-2016 | 18-8 |
| 不锈钢勺 | 304 | GB9684-2016 | 18-8 |
| 不锈钢咖啡勺 | 304 | GB9684-2016 | 18-8 |
| 备注：上标准按照国家最新标准为准。 | | | |

1. 发货要求：

发货频次预估1次/月。交付产品必须达到国家法律法规、行业标准以及行业组织在安全、卫生、环保等方面的要求。交货地点全国范围内，包括但不限于：济南、青岛、烟台、厦门、重庆、北京、昆明、乌鲁木齐、贵阳、海口、哈尔滨等山航指定地点，需送货入库上架，具体交货地址以采购人各使用单位订单为准。按照上面的参考规格，订货数量超过10箱以上的要求具备全国供货能力，低于10箱可发货至山东省内，由总部统一调配。货物运抵后，甲方将对货物质量、规格等进行检验。如发现货物与合同不符，甲方有权要求乙方立即更换或进行赔偿。

1. 产品包装要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 外包装要求 | | 内包装要求 | |
| 名称 | 质地 | 标明内容 | 质地 | 标明内容 |
| 不锈钢刀 | 五层  瓦楞纸箱 | 产品编号，产品名称，装箱数量，供货商信息 | PP袋 | / |
| 不锈钢叉 | PP袋 | / |
| 不锈钢水果叉 | PP袋 | / |
| 不锈钢咖啡勺 | PP袋 | / |
| 备注：如甲方对包装有特殊要求，乙方应当予以满足。 | | | | |